
Current Data Parameters
NAME          dc0914fp1              
EXPNO                12              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20141209              
Time              17.48              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm PABBO BB/              
PULPROG        hsqcetgp              
TD                 1024              
SOLVENT            DMSO              
NS                    2              
DS                   16              
SWH            2358.490 Hz           
FIDRES         2.303213 Hz           
AQ            0.2170880 sec          
RG               212.69              
DW              212.000 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                298.1 K            
CNST2       145.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.38142002 sec          
D4           0.00172414 sec          
D11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00003000 sec          
ZGOPTNS                              

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        400.1312891 MHz          
NUC1                 1H              
P1                 7.00 usec         
P2                14.00 usec         
P28             1000.00 usec         
PLW1        32.00000000 W            

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        100.6202727 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2           garp              
P3                 7.97 usec         
P4                15.94 usec         
PCPD2             70.00 usec         
PLW2       101.00000000 W            
PLW12        1.39999998 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
P16             1000.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           100.6203 MHz          
FIDRES        65.104164 Hz           
SW              165.639 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          400.1300000 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2       echo-antiecho              
SF          100.6127690 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
