
Current Data Parameters
NAME          nv2814fp2              
EXPNO                13              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20141129              
Time               5.02              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm PABBO BB/              
PULPROG        cosygpqf              
TD                 2048              
SOLVENT            DMSO              
NS                    2              
DS                    8              
SWH            2347.418 Hz           
FIDRES         1.146200 Hz           
AQ            0.4362240 sec          
RG                58.58              
DW              213.000 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                298.0 K            
D0           0.00000300 sec          
D1           1.31977403 sec          
D13          0.00000400 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00042600 sec          

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        400.1312887 MHz          
NUC1                 1H              
P0                 7.00 usec         
P1                 7.00 usec         
PLW1        32.00000000 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              10.00 %            
P16             1000.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           400.1313 MHz          
FIDRES         9.169600 Hz           
SW                5.867 ppm          
FnMODE               QF              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          400.1300000 MHz          
WDW                SINE              
SSB      0              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2                  QF              
SF          400.1300000 MHz          
WDW                SINE              
SSB      0              
LB       0 Hz           
GB       0              
